# V.E. Variablen als Übergabeparameter

Es besteht die Möglichkeit V.E. Variablen anzulegen, um die Messwerte verarbeiten zu können.

Variable | Beschreibung
V.E. ToolMeasResult.LengthValid | Wurde eine Längenmessung durchgeführt. Dieser Wert wird am Ende des Zyklus auf False gesetzt.
V.E. ToolMeasResult.Length | Gemessener Längenwert
V.E. ToolMeasResult.RadiusValid | Wurde eine Radiusmessung durchgeführt Dieser Wert wird am Ende des Zyklus auf False gesetzt.
V.E. ToolMeasResult.Radius | Gemessener Radiuswert

Die V.E Variablen müssen in Maschinenkonfiguration hinterlegt sein.

var[n].name ToolMeasResult

var[n].type structToolMeasResult

var[n].scope CHANNEL

var[n].synchronisation FALSE

var[n].access_rights READ_WRITE

var[n].array_size 0

var[n].create_hmi_interface 0

struct[n].name structToolMeasResult

struct[n].element[0].name Length

struct[n].element[0].type REAL64

struct[n].element[1].name LengthValid

struct[n].element[1].type BOOLEAN

struct[n].element[2].name Radius

struct[n].element[2].type REAL64

struct[n].element[3].name RadiusValid

struct[n].element[3].type BOOLEAN