# ID 110311

vb_max_red exceeds maximum axis velocity
Description | The safety velocity for G01 P-AXIS-00214 has been specified greater than the maximum axis velocity.
Response | Class | 1 | Initialization of parameter with maximum velocity of axis.
Solution | Class | 1 | Correction of the value in the parameter list.
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
P-AXIS-00016
%2: | Current value [1µm/s or 0,001°/s]
P-AXIS-00214
%3: | Limit value [1µm/s or 0.001°/s]
P-AXIS-00212
%4: | Corrected value [1µm/s or 0,001°/s]
P-AXIS-00214
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.