# ID 70497

Am Programmende ist die Funktion Reibung noch aktiv.
Beschreibung | Eine die Reibung betreffende Funktion ist beim Programmende noch aktiv.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms. Vor Programmende die Reibungskompensation durch #FRICTION OFF beenden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.