# Anwahl eines Koordinatensystems (#CS)

Anwahl: #CS ON

Das PCS kann durch Anwahl eines CS gegenüber dem MCS verschoben und gedreht werden. Es wird damit eine einfache NC-Programmierung selbst in schrägen oder verdrehten Lagen ermöglicht.

Die Nutzung dieses NC-Befehls hängt von der Achskonfiguration der Maschine ab (siehe Kanalparameter, Kapitel: Konfiguration der Bahnachsen).

Eine Bearbeitung im gedrehten PCS ist vor allem dann sinnvoll, wenn entsprechend vorhandene rotatorische Achsen P-AXIS-00018 eine senkrechte Ausrichtung des Werkzeugs auf die Bearbeitungsfläche ermöglichen (#TOOL ORI CS).

Die Achsbezeichnungen P-CHAN-00006 bleiben im CS erhalten.

Abb.: Anwahl eines CS mit einer Verschiebung und einer Drehung

V Verschiebungsvektor

φ Drehvektor

Wirksamkeit

- Wirksam bis zur Abwahl bzw. bis zum Programmende
- Eine Schachtelung/Verkettung von CS ist möglich.

Während der Bearbeitung im CS können Nullpunkt- und Bezugspunktverschiebungen programmiert werden. Diese sind bis zur Abwahl des CS gültig; sie werden nicht gespeichert.

Abwahl: #CS OFF

## Hinweis

Für einfache Drehungen in der Ebene steht der NC-Befehl #ROTATION zur Verfügung.