# Beispiel 1: Reversibler Stopp

Wird in nachfolgendem Programm die Haltebedingung N45 einmalig quittiert, so kann danach – ohne weitere Quittierung – nur noch im Bereich N50-N90 beliebig vorwärts/rückwärts gefahren werden.

Kanalparameter:

forward_backward.disable_stop_backward 0

forward_backward.disable_stop_2nd_forward 0

forward_backward.disable_stop_1st_forward 0

NC-Programm:

%stop_reversible

N01 X0 Y0 Z0

N10 X100

N20 Y100

N30 X0

N40 Y0

N45 #STOP REVERSIBLE

N50 X0 Y0 Z0

N60 X100

N70 Y100

N80 X0

N90 Y0

N95 #STOP REVERSIBLE

M30

Abb.: Schematische Darstellung des Reversiblen Stopps