# ID 315008

Glättungsfaktor für Abstandsregelung liegt außerhalb der Grenzwerte.
Beschreibung | Der Glättungsfaktor für den exponentiellen Mittelwertfilter der Abstandsregelung [FCT-M3] darf die vorgegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. Die Parametrierung erfolgt über:

- Beschreibung bei achsspezifische Abstandsregelung
- Beschreibung bei 3D-Abstandsregelung

Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Begrenzung des Glättungsfaktors.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Parameters für den Glättungsfaktor.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhaft parametrierter Wert des Glättungsfaktors
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Minimalwert des Glättungsfaktors
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Maximalwert des Glättungsfaktors
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert des Glättungsfaktors
Fehlertyp | -