# ID 50384

Zulaessige Anzahl von LATE SYNC Funktionen erreicht.
Beschreibung | Die Gesamtzahl von gleichzeitig aktiven M-Funktionen mit später Synchronisation (Late sync, Typen MVS_SLM, MVS_SLP) ist begrenzt. Nach Triggerung der aktiven M-Funktionen durch G01 Bewegungssatz oder explizite Triggerung über NC Befehl bleiben die M-Funktionen intern bis zur Synchronisation mit der SPS aktiv.

Für nähere Informationen über M-H-Funktionen siehe

[FCT-C1// Kapitel: Verhalten der „späten“ Synchronisation].

[FCT-C1// Kapitel Parametrierung der Synchronisationsarten].

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung. Wenn im folgenden weitere M-Funktionen eintreffen und keine M-Funktionen mit später Synchronisation quittiert werden wird die Bahnbewegung der CNC auch ohne Triggerung von Late SyncM Funktionen nach einer festgelegten Anzahl von M-Funktionen (interne Bufferwirkung) gestoppt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Reduzieren der pro NC Satz und bis zur Triggerung programmierten M-Funktionen mit später Synchronisation.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Anzahl aktuell aktiver M-Funktionen mit später Synchronisation.
%2: | Oberer Grenzwert [-]
Maximale zulässige Anzahl gleichzeitig aktiver M-Funktionen mit später Synchronisation.
Fehlertyp | -