# ID 150059

Unzulässiger Aktivierungsindex bei Jogbetrieb.
Beschreibung | Eine externe Applikation beauftragt die CNC die Handbetriebsart inkrementeller Jogbetrieb für eine Achse zu aktivieren. Deshalb wird bei der Aktivierung ein Index auf einen Parameterdatensatz übergeben, der die Werte für die Joggeschwindigkeit und Jogschrittweite enthält.

Die CNC detektiert, dass im Achsparameterdatensatz kein Parameterdatensatz für den inkrementellen Jogbetrieb mit diesem Index nicht vorhanden ist.

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung Die Handbetriebsparameter werden nicht in die CNC übernommen. Die Achse lässt sich nicht im Handbetrieb verfahren.
Abhilfe | Klasse | 1 | Es ist zu beachten, dass nur eine begrenzte Anzahl von Parameterdatensätzen für den inkrementellen Jogbetrieb im Achsparameterdatensatz vorgehalten werden können. Liegt der fehlerhafte Index noch innerhalb dieser Grenze kann ein zusätzlicher Parameterdatensatz mit dem entsprechenden Index angelegt werden. Ansonsten ist einer der vorhandenen Indizes zu verwenden bei der Aktivierung.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Wert des Indizes, für den keine Parameterdatensatz für den inkrmenetellen Jogbetrieb im Achsparameterdatensatz vorliegt.
Fehlertyp | -