# ID 20435

Kanalparameter: Wert für absolute Mittelpunktsverschiebung wurde nicht korrekt belegt.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass die absolute Mittelpunktsverschiebung P-CHAN-00059 mit Null belegt ist.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die absolute Mittelpunktsverschiebung P-CHAN-00059 mit 20000.0 belegt und der Hochlauf fortgesetzt. P-CHAN-00059 muss mit einem Wert ungleich Null belegt sein.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.