# ID 110389

Feedholdbeschleunigung des ruckbegrenzenden SLOPE ist groesser als max. Achsbeschleunigung.
Beschreibung | Die Feedholdbeschleunigung P-AXIS-00053 des ruckbegrenten Slopes wurde größer als die maximale Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Begrenzung der Beschleunigung mit Maximalwert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
P-AXIS-00053
%3: | Oberer Grenzwert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
P-AXIS-00008
%4: | Korrigierter Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
P-AXIS-00053
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.