# ID 110576

Limit for I position controller output exceeds maximum.
Description | The value set for parameter P-AXIS-00496 is greater than the maximum permissible value.
Response | Class | 1 | Warning output, P-AXIS-00496 is limited to the maximum value.
Solution | Class | 1 | Reduce the value of P-AXIS-00496
Parameter | %1: | Logical axis number [-]
Axis number
%2: | Error value [1 µs]
Set value of P-AXIS-00496
%3: | Upper limit value [1 µs]
Permissible maximum value.
%4: | Corrected value [1 µs]
Corrected value of P-AXIS-00496
%5: | Current value [-]
Gear index
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.