# ID 13606

Ungültiger Geräte-Typ für den Mar-Wireless-Zyklus.
Beschreibung | Der Zyklus SysServiceMwl erwartet in @P3 eine gültige Nummer für die Verwendung des Geräte-Typs. Eine Liste aller gültigen Nummern von Geräte-Typen siehe [@@C31].
Reaktion | Klasse | 2 | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Angabe einer gültigen Nummer für den Geräte-Typ in @P3 beim Aufruf des Zyklus SysServiceMwl.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Verwendete Nummer des Geräte-Typs in @P3
%2: | Unterer Grenzwert
Kleinste gültige Nummer des Geräte-Typs in @P3
%3: | Oberer Grenzwert
Grösste gültige Nummer des Geräte-Typs in @P3
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm