# Rohrbearbeitung mit CA Schrägwinkel Orientierungskopf

Achskonfiguration im NC-Kanal
Achsbezeichner | X, Y, Z, C, A, U/V
Achsindex | 0, 1, 2, 3, 4, 5
Kinematische Struktur (ID 90)
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen
NC-Achsen | X, Y, Z, C, A | U/V

Abb.: Mantelflächenbearbeitung mit Rohrachse parallel zu X
Abb.: Mantelflächenbearbeitung mit Rohrachse parallel zu Y

Parametrierung: Parameter für CA Schrägwinkel Orientierungskopf