# Name der Spindel im Bahnverbund (P-CHAN-00010)

P-CHAN-00010 | Name einer Spindel im Bahnverbund
Beschreibung | Wird eine Spindelachse bei bestimmten Bearbeitungsmodis (z.B. C-Achsbetrieb) in den Bahnverbund eingetauscht, so kann sie über diese Standardbezeichnung (z.B. C1) im NC-Programm angesprochen werden.
Parameter | default_ax_name_of_spindle
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 16 Zeichen (Länge Spindelbezeichnung, applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Die Bezeichnung der Spindel im Bahnverbund muss mit dem Buchstaben A, B, C, U, V, W, X, Y, Z oder Q beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. Die Achsbezeichnung muss eindeutig sein. Sie darf nicht mit einem konfigurierten Namen einer Kanalachse (P-CHAN-00006) übereinstimmen!

Parametrierbeispiel: Die C-Achse erhält die Bezeichnung C1.

default_ax_name_of_spindle C1

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.