# Parameter

Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.

Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P6 | Messweg in Richtung negativer Z-Achse
@P87 | Geschätzter Durchmesser der Kugel. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Vorpositionierung.

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt.
@P9 | Verschieben des Messergebnisses entlang der X-Achse (Verschiebt Ursprung der Nullpunktverschiebung)
@P10 | Verschieben des Messergebnisses entlang der Y-Achse (Verschiebt Ursprung der Nullpunktverschiebung)
@P11 | Verschieben des Messergebnisses entlang der Z-Achse (Verschiebt Ursprung der Nullpunktverschiebung)
@P13 | Sicherheitsabstand bei der Vorpositionierung Standard: Durchmesser des Tasters
@P14 | Antastwinkel der ersten seitlichen Messung in Bezug zur positiven X-Achse [Grad] Standard: 0
@P15 | Differenz des Antastwinkels zwischen den seitlichen Messungen [Grad] Standard: 90
@P33 | Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch] Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkstückkante/Werkstückfläche geht Standard: @P87/4
@P64 | Definition der Strecke zum Anfahren der Vorposition 0: Linear (Standard) 1: Kreisförmig (Vorsicht - Kollisionserkennung deaktiviert)
@P88 | Messwiederholung auf Äquatorhöhe mit berechneten Größen aus erstem Durchgang zur verbesserten Genauigkeit 1: Ja 2: Nein (Standard)

## Achtung

Wurde über @P64 die kreisförmige Anfahrt der Vorposition ausgewählt, wird dadurch die Kollisionserkennung deaktiviert. Diese Option darf nur dann aktiviert werden,wenn ein sicheres Anfahren der Vorposition gewährleistet ist.

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.