# Optimiertes Einfügen von #FLUSH CONTINUE (P-CHAN-00341)

P-CHAN-00341 | Optimiertes Einfügen von #FLUSH CONTINUE
Beschreibung | Wird #FLUSH CONTINUE zwischen zwei Bewegungssätzen programmiert, führt dieser Parameter wenn er mit 1 belegt ist, dazu, dass der Befehl #FLUSH CONTINUE automatisch in die Mitte der ersten Verfahrbewegung verschoben wird. Dadurch kann dann der Übergang der beiden Bewegungssätze z.B. durch Polynomüberschleifen verändert werden.
Parameter | opt_insert_flush_continue
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0/1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |