# Dynamik bei der Messfahrt

Bei einer Messfahrt mit G100 bzw. G310 werden standardmäßig die Dynamikparameter für einen Eilgangsatzes G00 verwendet.

Die wirksame Dynamik (Beschleunigungen und Rampenzeiten) in einem Messsatz können jedoch über mehrere Kanalparameter beeinflusst werden.

Eine Übersicht dieser Parameter und deren Wirksamkeit können den beiden folgenden Tabellen jeweils für

- lineares und
- nichtlineares (ruckbegrenztes)

Beschleunigungsprofil entnommen werden.

Abb.: Aktive Dynamik bei Messfahrt

Dynamik für Messfahrt mit nichtlinearem Slope

Aktive Dynamik bei Messfahrt P-CHAN-00296 | Aktive Verzögerung bei Messsignal P-CHAN-00214 | Bremsrampe bei FEEDHOLD gültig P-CHAN-00097 | Profildynamik (1) (Ruckbegrenzung) Messsignal inaktiv | Bremsrampe (2) (Ruckbegrenzung) Messsignal aktiv
0 | 0 | 0 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00004 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00004
0 | 0 | 1 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00004 | Verzögerung für Vorschub-Stopp P-AXIS-00053
0 | 1 | X | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00004 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00004
1 | X | X | Beschleunigung bei Bearbeitungs vorschub P-AXIS-00001 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs vorschub P-AXIS-00002 | Verzögerung für Vorschub-Stopp P-AXIS-00053

Dynamik für Messfahrt mit linearem Slope

Aktive Dynamik bei Messfahrt P-CHAN-00296 | Aktive Verzögerung bei Messsignal P-CHAN-00214 | Bremsrampe bei FEEDHOLD gültig P-CHAN-00097 | Profildynamik (1) Messsignal inaktiv | Bremsrampe (2) Messsignal aktiv
0 | 0 | 0 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00005/ P-AXIS-00006 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs vorschub P-AXIS-00280/ P-AXIS-00281 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00005/ P-AXIS-00006 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs vorschub P-AXIS-00280/ P-AXIS-00281
0 | 0 | 1 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00005/ P-AXIS-00006 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs vorschub P-AXIS-00280/ P-AXIS-00281 | Verzögerung für Vorschub-Stopp P-AXIS-00024
0 | 1 | X | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00005/ P-AXIS-00006 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs vorschub P-AXIS-00280/ P-AXIS-00281 | Beschleunigung im Eilgang P-AXIS-00004
1 | X | X | Beschleunigung bei Bearbeitungs vorschub P-AXIS-00011/ P-AXIS-00012 bzw, Verzögerung bei Bearbeitungs vorschub

P-AXIS-00282/ P-AXIS-00283

Verzögerung für Vorschub-Stopp

P-AXIS-00024