# Nummer der Getriebestufe (P-AXIS-00135)

P-AXIS-00135 | Nummer der Getriebestufe
Beschreibung | Die getriebestufenspezifischen Maschinendaten werden anhand der Getriebenummer identifiziert. Dem ersten Getriebe (getriebe[0]) wird automatisch die Getriebenummer 1 zugewiesen, alle anderen haben standardmäßig die Getriebenummer 0.
Parameter | getriebe[i].nummer
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 1 ≤ nummer < MAX(UNS16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Beim Hochlauf der Steuerung ist das Getriebe mit der Nummer P-AXIS-00079 aktiv.