# Drehrichtungsumkehr ohne Spindelstillstand (P-TOOL-00019)

P-TOOL-00019 | Drehrichtungsumkehr ohne Spindelstillstand
Beschreibung | Beim Einwechseln eines Werkzeugs mit Werkzeuggetriebe, bei dem sich die Drehrichtung ändert (siehe P-TOOL-00018) muss die Spindel stehen, ansonsten erzeugt die CNC die Fehlermeldung P-ERR-60290. Falls der Parameter auf TRUE gesetzt ist, wird die Drehrichtungsänderung des Werkzeugs erst bei einem programmierten Wechsel der Spindeldrehrichtung (M03/M04 bzw. M04/M03) ausgewertet. Die Spindel hält dabei nicht an! Dies ist z.B. bei einem Aggregat mit mehreren, gleichzeitig rotierenden Werkzeugen sinnvoll.
Parameter | wz[i].gear_inv_direction_no_stop
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter darf nur verwendet werden, falls mit dem D/T-Wort kein physikalischer Werkzeugwechsel verbunden ist (z.B. mehrere Bohrer/Fräser an einem Aggregat)!