# Mehrfachinstanzierung einer Achse

Um den gleichen Antrieb von zwei verschiedenen Kanälen (nacheinander) aus ohne Achstausch beauftragen zu können, sind folgende zwei Elemente verfügbar:

- Vernüpfen eines Interpolatorausgangs mit einer bestimmten physikalischen Achse (link_to).
- Übernahme von Parametern einer existierenden Achse als Defaultwerte und teilweiser Modifikation (clone_of).

Abb.: Konfiguration von physikalischen und logischen Achsen

## Weiterführende Informationen

- Mehrfachinstanzierung einer Achse - verknüpfte Achse (P-AXIS-00101)
- Mehrfachinstanzierung einer Achse - existierende Achse (P-AXIS-00040)