# Abweichung von der Bahnkontur (P-CHAN-00122)

P-CHAN-00122 | Maximale Abweichung des B-Splines von programmierter Bahnkontur
Beschreibung | Der Parameter bestimmt die maximale Abweichung des B-Splines von der programmierten Bahnkontur. Wird diese Abweichung überschritten, so wird der Spline automatisch abgewählt.
Parameter | hsc.bspline.path_deviation
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ... MAX(REAL64)
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 2000
Anmerkungen |