# Spezifische Parameter für die Antriebssimulation

Dieser Parameter wird beim Antriebstyp „Antriebssimulation“ verwendet, um den Fahrweg bis zum Referenzieren festzulegen. Die Referenzpunktfahrt erfolgt in diesem Fall einphasig, d.h. ohne reversieren. Es werden keine physikalischen I/O benötigt.

Die Einstellungen der anderen Referenzpunktfahrt-Parameter ist für diesen Antriebstyp bis auf den unten aufgeführten Parameter irrelevant.

P-AXIS-00161 (rpf_weg_bis_nip) | Fahrweg bis das Referenzieren erfolgt in [0,1μm] bzw. [0,0001 °]