# Beschreibung der Parameter

## Kanalparameter

P-CHAN-00600 | Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung
Beschreibung | Der Parameter legt die einzelnen Funktionalitäten in der Bahnplanung fest. Hierdurch können einzelne Funktionen zum Test deaktiviert oder aus Performancegründen ausgeschaltet werden.
Parameter | configuration.path_preparation.function
Datentyp | STRING
Datenbereich | Siehe Beschreibung der Parameter
Dimension | ----
Standardwert | FCT_DEFAULT
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10 Über P-CHAN-00605 und P-CHAN-00606 besteht die Möglichkeit abhängig vom Bearbeitungsmodus Funktionen festzulegen.

## Hochlaufparameter

P-STUP-00060 | Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung
Beschreibung | Der Parameter legt die einzelnen Funktionalitäten in der Bahnplanung fest. Hierdurch können einzelne Funktionen zum Test deaktiviert oder aus Performancegründen ausgeschaltet werden.
Parameter | configuration.channel[i].path_preparation.function
Datentyp | STRING
Datenbereich | Siehe Beschreibung der Parameter
Dimension | ----
Standardwert | FCT_DEFAULT
Anmerkungen |

Funktionstabelle Bahnvorbereitung

Kennung | Beschreibung
FCT_DEFAULT | Die Funktionen FCT_FFM | FCT_PRESEGMENTATION | FCT_SPLINE | FCT_POLY | FCT_CAX | FCT_CAX_TRACK | FCT_SEGMENTATION sind verfügbar.
FCT_FFM | Freiformflächenmodus, #HSC [OPMODE 1 CONTERR 0.01], #HSC [OPMODE 2]
FCT_PRESEGMENTATION | Lineare Vorsegmentierung im HSC-Mode
FCT_SPLINE | #HSC[], AKIMA, B-Spline, G150/G151
FCT_POLY | #CONTOUR MODE[], G61, G261/G260
FCT_CAX | C-Achsbearbeitung, d.h. die Spindel wird in den Kanal mit aufgenommen.
FCT_CAX_TRACK | #CAXTRACK, Nachführen einer Achse entsprechend des Konturwinkels
FCT_SEGMENTATION | Für dynamische Segmentierung der Bahnkontur, z.B. bei stark unterschiedlicher Krümmung eines Polynomsegments.

Die folgenden Funktionen müssen zusätzlich freigeschaltet werden:
FCT_LIFT_UP | Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Wegbasierte Kopplung). Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP
FCT_EMF | Eckenbearbeitung (scharfe Konturverläufe). Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF
FCT_EMF_POLY_OFF | Eckenbearbeitung inaktiv bei Polynomen. Im Gegensatz zu der Einstellung mit FCT_EMF wird hier die Erzeugung der Eckensignale bei aktiver Bahnpolynomgenerierung im Kanal ausgeblendet. Polynome werden z.B. beim Überschleifen G261 oder aktivem B-Spline erzeugt. Die resultierende Geometrie ist i. A. tangential.

Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF_POLY_OFF

FCT_SYNC | Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund. Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SYNC
FCT_PRECON | Optimierte Planung bei Verwendung von #HSC[BSPLINE]. Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PRECON
FCT_LIFT_UP_TIME | Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung). Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
FCT_PTP | Dynamisch optimiertes Überschleifen der gesamten Kontur. Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PTP
FCT_M_PRE_OUTPUT | Vorabausgabe von M/H-Funktionen (Mikrostege). Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_M_PRE_OUTPUT
FCT_SURFACE | HSC-Bearbeitung mit Surface Optimizer Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SURFACE
FCT_SEG_CHECK | Satzsegmentierung in Verbindung mit weggesteuerter Verschiebung von M Funktionen (Verweilzeit), Siehe P-CHAN-00650 und Beschreibung der Parameter Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SEG_CHECK
FCT_NIBBLING | Funktion Nibbeln aktivieren Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_NIBBLING
FCT_PUNCHING | Funktion Stanzen aktivieren Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PUNCHING
FCT_VSM | Funktion Geschwindigkeitsglättung aktivieren Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_VSM ab V3.1.3079.21