# Spindelrehzahl- und Richtung für Endlosdrehen

Das Endlosdrehen einer Spindel kann über gleichzeitige Programmierung von M3/M4 und

- dem S-Wort für Hauptspindeln
- dem REV-Parameter für Nebenspindeln

erfolgen.

## Programmierbeispiel

Endlos-Drehen

; Echtzeit-Zyklus definieren

#RT CYCLE [...]

; externe Trigger-Bedingung

$IF ONCE V.E.TRIGGER == 1

; Hauptspindel beauftragen

M03 S1000

; Nebenspindel beauftragen

S2[M03 REV=1000]

$ENDIF

#RT CYCLE END

; ...

; Hauptprogramm beenden

M30