# ID 70560

Abstand zwischen zwei Stützpunkten der Flächenkompensation ist negativ.
Beschreibung | Die in der Konfigurationsliste konfigurierte Intervallgröße ist negativ. Diese Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn für einen der Parameter P-COMP-00009, P-COMP-00032 oder P-COMP-00033 ein Wert kleiner Null konfiguriert wurde. Welcher der Parameter die Fehlermeldung verursachte wird in Wert 3 dieser Meldung ausgegeben.
Reaktion | Klasse | 6 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. Die Flächenkompensation wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Modifizieren des fehlerhaften Parameters, zuweisen einen Wertes größer als Null.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Fehlerhafter Wert für P-COMP-00009, P-COMP-00032 oder P-COMP-00033
%3: | Aktueller Wert [-]
Name des fehlerhaften Wertes (P-COMP-00009, P-COMP-00032 oder P-COMP-00033)
Fehlertyp | -