# Messen

Zustand Messtaster
Beschreibung | Zustand des Messtasters
Signalfluss | CNC → PLC
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.measure_equipment_active_r
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE = Messtaster aktiv (betätigt), FALSE]
Zugriff | PLC liest
Besonderheiten | Parameter ist aus Gründen der Abwärtskompatibilität enthalten. Parameter wird in aktuellen Versionen nicht versorgt.

Messwert gültig
Beschreibung | Ein gültiger Messwert wurde vom Antrieb gelatcht.
Signalfluss | CNC → PLC
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.measure_value_ok_r
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE, FALSE]
Zugriff | PLC liest
Besonderheiten |

Zustand des Messtasters
Beschreibung | Zustand des Messtasters gibt an ob dieser betätigt ist oder nicht.
Signalfluss | CNC → PLC
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.probe_actuated_r
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE = Messtaster betätigt, FALSE]
Zugriff | PLC liest
Bemerkung | Parameter verfügbar ab V3.3080.04

Messfahrt aktiv
Beschreibung | Datum zeigt an, ob eine Messfahrt aktiv ist.
Signalfluss | CNC → PLC
ST-Pfad | gpAx[axis_idx]^.lr_state.measurement_active_r
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE = Messfahrt aktiv, FALSE]
Zugriff | PLC liest
Bemerkung | Parameter verfügbar ab V3.3080.04