# ID 60209

Achstausch bei aktivem Messen nicht erlaubt.
Beschreibung | Es wurde ein Achstausch programmiert während ein Messvorgang aktiv ist. Siehe auch [PROG// Kapitel: Abgeben/Anfordern von Spindelachsen (PUTAX/CALLAX)]
Reaktion | Klasse | 6 | Abbruch des NC-Programms
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Achstausch Messvorgang abbrechen oder Achstausch erst nach beenden des Messvorganges starten.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.