# CNC Objekte

## Hinweise zur Adressierung

Informationen zu Adressierung von CNC-Objekten finden Sie unter [FCT-C13//Beschreibung].

Name | manual act.abs.limit-
Beschreibung | Lesen der unteren absoluten Handbetriebsoffsetgrenze.
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001D
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Anmerkungen |

Name | manual act.abs.limit+
Beschreibung | Lesen der oberen absoluten Handbetriebsoffsetgrenze.
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001E
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Anmerkungen |

Name | manual cmd.abs.limit-
Beschreibung | Festlegen der unteren absoluten Handbetriebsoffsetgrenze.
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>0019
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4
Attribute | read/ write | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Anmerkungen |

Name | manual cmd.abs.limit+
Beschreibung | Lesen der oberen absoluten Handbetriebsoffsetgrenze.
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001A
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4
Attribute | read/ write | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Anmerkungen |

Name | manual additive offset
Beschreibung | Durch Handrad verfahrene Offsets
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001B
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Anmerkungen |

Name | manual active position
Beschreibung | Aktuelle Achsposition inklusive des Handbetriebsoffset (ohne Modulorechnung)
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x<AID>001C
Datentyp | SGN32 | Länge/ Byte | 4
Attribute | read | Einheit | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Anmerkungen |

## Lesen der Offsetgrenzen des Handbetriebs

Die aktiven absoluten Offsetgrenzen des Handbetriebs können über CNC-Objekte gelesen werden.

## Beispiel

Lesen der absoluten Offsetgrenzen des Handbetriebs.

Für die negative Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:

- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001D

Für die positive Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:

- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001E

## Schreiben der Offsetgrenzen des Handbetriebs

Die absoluten Offsetgrenzen des Handbetriebs können über CNC-Objekte festgelegt werden.

## Beispiel

Festlegen der Offsetgrenzen im Handbetrieb

Für die negative Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:

- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001D

Für die positive Offsetgrenze der 2.Achse im 1. Kanal gilt:

- Task GEO (Port 551)
- Indexgruppe 0x12301
- Indexoffset 0x2001E

## Absolute Offsetgrenzen über den ISG Objekt-Browser verifizieren

Abb.: Zugriff auf die absoluten Offsetgrenzen im ISG Objekt-Browser