# ID 315011

Tn-Faktor der Abstandsregelung liegt außerhalb der Grenzwerte.
Beschreibung | Die Nachstellzeit I-Tn für die Abstandsregelung [FCT-M3] darf nicht außerhalb der Grenzwerte liegen. Die Parametrierung erfolgt über:

- Beschreibung bei achsspezifische Abstandsregelung
- Beschreibung bei 3D-Abstandsregelung

Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Korrektur des Tn-Faktors.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Parameters für den Tn-Faktor.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhaft parametrierter Wert des Tn-Faktors
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Minimalwert des Tn-Faktors
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Maximalwert des Tn-Faktors
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert des Tn-Faktors
Fehlertyp | -