# Geschwindigkeitsanteil Handbetrieb (P-AXIS-00083)

P-AXIS-00083 | Geschwindigkeitsanteil Handbetrieb mit paralleler Interpolation
Beschreibung | Der Parameter definiert den Geschwindigkeitsanteil des Handbetriebs an der zulässigen Achsgeschwindigkeit.
Parameter | handbetrieb.ipo.hb_proz_v_max
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 … 100
Achstypen | T, R
Dimension | T: % | R: %
Standardwert | 30
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |