# ID 51000

Der Wert für axis_nr in der Control Unit Insert_Cmd ist größer als die maximale Anzahl von Achsen im Kanal.
Beschreibung | Der angegebene Wert für den Parameter axis_nr der Control Unit „Einfügen von Stoppmarken“ liegt über dem maximal zulässigen Wert. Pro Kanal können maximal 32 Achsen konfiguriert werden.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren des kommandierten Werts für den Parameter axis_nr. Ein Reset ist erforderlich.
Parameter %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert kommandierter Wert für axis_nr in der Control Unit „Einfügen von Stoppmarken“
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.