# Einzelschrittbetrieb (P-CHAN-00015)

P-CHAN-00015 | Verhalten des Einzelschrittbetriebs definieren
Beschreibung | Dieser Parameter bestimmt das grundsätzliche Verhalten des Einzelschrittbetriebs nach Aktivierung in der HMI. Allen Betriebsarten gemeinsam ist, dass vor NC-Sätzen mit Achsbewegungen angehalten wird. Zusätzlich kann noch das Verhalten bzgl. weiterer NC-Sätze festgelegt werden.

Werden durch bestimmte NC-Funktionalitäten (WRK, SPLINE, Polynomüberschleifen etc.) Bewegungssätze eingefügt und Satzgrenzen verändert, so bestimmen diese neuen Satzgrenzen auch das Anhalten im Einzelschrittbetrieb.

Parameter | einzelschrittmodus
Datentyp | SGN16
Datenbereich | -1: Einzelschrittbetrieb für

- NC-Bewegungssätze

0: (Standard) - Einzelschrittbetrieb für

- NC-Bewegungssätze und
- relevante Steuersätze

1: Einzelschrittbetrieb für

- NC-Bewegungssätze und
- relevante Steuersätze und
- alle weiteren NC-Sätze *

Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | * Bei Kommentarzeilen, Kommentarbereichen und ausgeblendeten NC-Sätzen (Skip) wird generell nicht angehalten.