# ID 70378

unzulaessige Startposition in achsspezifischer Sollwertransformation.
Beschreibung | Bei der Verwendung von achsspezifischen Transformationen P-AXIS-00380 ist ein unzulässiger Positionssprung aufgetreten. Ein Wechsel der beiden Lösungsvarianten oder falsche ACS-Achsposition bei Anwahl bei der Schubkurbel führt zu einem Positionssprung. Der zulässige Positionsprung kann parametriert werden, per Default liegt dieser bei 5 Grad. Überschreitet die Positionsdifferenz bei Anwahl den Default bzw. parametrierten Wert so wird diese Fehlermeldung erzeugt.
Reaktion | Klasse | 5 | Bewegungsstopp der Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameter P-AXIS-00382 korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Interner Fehlercode
%3: | Aktueller Wert [-]
Parametrierte Transformations ID P-AXIS-00381
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
MCS Trafo Eingangskoordinate
%5: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
ACS Trafo Ausgangskoordinate
Fehlertyp | -