# Modus der Profilberechnung (P-CHAN-00349)

P-CHAN-00349 | Modus der Profilberechnung
Beschreibung | Standardwert für den Modus der Profilberechnung. Wirksam bei den aktiven ruckbegrenzten Beschleunigungsprofilen 1 und 2 (siehe P-CHAN-00071) und Beschleunigungs- und Bremsvorgängen auf der Bahn. Parameter wirkt nicht bei Eilgangsätzen (G00).
Parameter | prog_start.slope.mode_ramp_time
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Konstanter Ruck, zeitoptimal (Standard) 1: Konstante Rampenzeit, nicht zeitoptimal, aber geringere Anregung auf der Bahn
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter ist ab CNC-Version V2.11.2030.08 verfügbar.

Abb.: const_ramp_time = 0
Abb.: const_ramp_time = 1