# ID 20903

Negative Achsposition bei Anwahl von #FACE.
Beschreibung | Bei Anwahl der Stirnflächenbearbeitung befindet sich die Werkzeugspitze an einer negativen Achsposition. Negative Achsposition bedeutet, dass sich die Werkzeugspitze hinter der Drehmitte befindet. Die Einstellung der Stirnflächenbearbeitung erfolgt über den Kanalparameter P-CHAN-00008. Bei Fräsmaschine sollte der Eintrag "2" und für Drehmaschinen "1" betragen. Beim Auftreten dieses Fehlers bei Fräsmaschinen ist der Eintrag in der Kanalparameterliste zu prüfen.

Bei absichtlicher Verwendung des Eintrags mit 1 bei Fräsmaschinen ist vor Anwahl der Transformation die Position des Werkzeugspitze im NC-Programm so zu korrigieren, dass sie vor der Drehmitte positioniert ist.

[FCT-S1//Kapitel: C-Achsbearbeitung (Stirn- und Mantelflächenbearbeitung)]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Überprüfung des Eintrags P-CHAN-00008 in der Kanalparameterliste.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Eingestellter Mode der Stirnflächenbearbeitung
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.