# ID 110281

Änderung der Gantry-Masterachse erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00070 der die logische Achsnummer der führenden Masterachse enhält kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Die geänderte logische Achsnummer wird nicht übernommen, der zuvor aktive Wert bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Den Eintrag der logischen Achsnummer P-AXIS-00070 nur im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern..
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00070.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00070.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.