# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P4 | Messweg in der X-Achse (inkrementell) Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver X-Richtung Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer X-Richtung
@P5 | Messweg in der Y-Achse (inkrementell) Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver Y-Richtung Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer Y-Richtung
@P6 | Messweg in der Z-Achse (inkrementell) Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver Z-Richtung Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer Z-Richtung

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse
@P11 | Verschieben des Messpunktes entlang der Z-Achse
@P17 | Vorpositionierung entlang der X-Achse (Standardwert = @P4)
@P18 | Vorpositionierung entlang der Y-Achse (Standardwert = @P5)
@P19 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse (Standardwert = @P6)