# Satzübergreifende Synchronisation

Technologiefunktionen mit satzübergreifender Synchronisation
Beschreibung | Feld von M-/H-/S-/T-Technologiefunktionen mit satzübergreifender Synchronisation. Zwischen den Einträgen für nicht quittierte M-Funktionen können Einträge von bereits quittierten Technologiefunktionen liegen.
Signalfluss | CNC → PLC
Einheit | 0,1 µm
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.techno_unit_late_sync[tech_unit_idx]
Datentyp | ARRAY [0..HLI_TU_CH_LATE_SYNC_MAXIDX] OF TECHNO_UNIT_CH

Anzahl der Technologiefunktionen mit satzübergreifender Synchronisation
Beschreibung | Anzahl der Einträge im Feld ATechnoUnitChannel_Late.
Signalfluss | CNC → PLC
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.used_units_late_sync_r
Datentyp | UINT
Wertebereich | [0, HLI_TU_CH_LATE_SYNC_MAXIDX+ 1]