# ID 20482

Handradaufloesung muss positiv programmiert werden.
Beschreibung | Bei der Programmierung des NC-Befehls #HANDWHEEL[...] bzw. #SET HR[...] wird in der eckigen Klammer eine negative Auflösung angegeben. Weitere Informationen unter [PROG//Kapitel: Betriebsart Handradbetrieb] Syntaxbeispiel: Falsch: N10 #HANDWHEEL[AX=X RES1=0.1 RES2=-0.2 RES3=0.5]

Richtig:

N10 #HANDWHEEL[AX=X RES1=0.1 RES2=0.2 RES3=0.5]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. In der Klammerung dürfen nur positive Auflösungen programmiert werden.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Negative Auflösung
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.