# ID 22277

Die angegebenen Pendelpositionen liegen nicht innerhalb des Modulobereichs.
Beschreibung | Wird bei der Programmierung einer Pendelbewegung mit OSC das Schlüsselwort SHORT belegt, so müssen beide Pendelpositionen innerhalb des Modulobereichs sein. Dies ist nicht der Fall.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren der Positionen 1ST_POS und 2ND_POS im NC-Befehl.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktuelle angegebene fehlerhafte Position.
%2: | Oberer Grenzwert[0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Obere Modulogrenze
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Untere Modulogrenze
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.