# Nummer des Messeingangs (P-AXIS-00517)

P-AXIS-00517 | Nummer des Messeingangs
Beschreibung | Im Parameter wird die Nummer des Messeingangs festgelegt, der für eine Messfahrt verwendet wird. Bei eingestellter Messmethode DRIVE (siehe P-AXIS-00516) muss dieser auch im Antrieb parametriert sein (s. [FCT-C4]). Der Parameter ersetzt die Einstellung antr.probing_input_nbr (P-AXIS-00430).
Parameter | kenngr.measure.input
Datentyp | UNS08
Datenbereich | Zulässige Messeingänge in Abhängigkeit von Antriebstyp und Messsignal-Quelle (siehe folgende Tabelle):
Messmethode P-AXIS-00516 | Antriebstyp P-AXIS-00020 | Messeingänge
PLC_EXT_LATCH_CONTROL | alle | 1 bis 255
EXT_PROBE_WITH_DRIVE | alle | 1 bis 2
DRIVE | SERCOS CANopen PROFIDRIVE MC | 1 bis 2
Konventionell Beckhoff Lightbus +-10V über Feldbus Echtzeit (RT)-Ethernet CAN-Bus | 1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0 **
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | *Bei allen Messmethoden, die in obiger Tabelle nicht aufgeführt sind, wird der Parameter 'Iinput' für den Messeingang nicht verwendet! **Falls der Parameter P-AXIS-00517 nicht angegeben ist, wirkt aus Gründen der Abwärtskompatibilität die Einstellung aus P-AXIS-00430.