# Spezielle Referenzpunktfahrtverfahren

In besonderen Fällen kann die Standard-Referenzpunkfahrt nicht angewendet werden. Die folgenden speziellen Referenzpunktfahrtverfahren zeigen weitere Möglichkeiten auf, wie nach entsprechender Parametrierung eine Achse referenziert werden kann.

- Referenzieren bei der Fahrt vom Nocken
- Referenzieren ohne Reversieren
- Referenzieren nur mit Nullimpuls, ohne Referenznocken
- Referenzieren in Richtung des gültigen Verfahrbereichs durch Umkehrung der Referenzrichtung und Umkehrung des Nocken-Signalpegels
- Referenzieren durch Fahren auf Festanschlag

## Weiterführende Informationen

- Referenzieren bei der Fahrt vom Nocken
- Referenzpunktfahrt ohne Reversieren
- Referenzieren mit Nullimpuls ohne Referenznocken
- Referenzieren durch Fahren auf Festanschlag, NC-geführt