# Fehlerreaktion der Slaveachse bei aktiver Kopplung (P-AXIS-00565)

P-AXIS-00565 | Fehlerreaktion der Slaveachse bei Camming / Gearing
Beschreibung | Dieser Parameter legt für eine aktive Kopplung fest, ob die Slaveachse bei einem Fehler auf der Masterachse ebenfalls mit der gleichen Fehlerreaktion stoppt.
Parameter | cam_gear.error_stop_slave
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Bei einem Fehler auf der Masterachse stoppt die Slaveachse nicht selbst. Die Kopplung zur Masterachse wird beibehalten. 1: Bei einem Fehler auf der Masterachse stoppt die Slaveachse mit der gleichen Fehlerreaktion
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Falls dieser Parameter auf den Wert 1 gesetzt ist, müssen Master- und Slaveachse die gleiche Nothaltverzögerung verwenden (s. P-AXIS-00254, P-AXIS-00002, P-AXIS-00197, P-AXIS-00198)