# ID 310018

Istwertsprung des Sensors zu groß.
Beschreibung | Bei aktiver Abstandsregelung (s. [FCT-M3]) wird aus Sicherheitsgründen der gemeldete Geberwert des Sensors bzw. Tasters überwacht, um Fehler in der Abstandserfassung erkennen zu können. Diese Fehlermeldung wird ausgegeben, falls sich der Geberwert innerhalb eines CNC-Taktes um mehr als das angegebene Limit ändert.

Bei achsspezifischer Abstandsregelung wird das Limit mit Beschreibung, bei 3D-Abstandsregelung mit Beschreibung, festgelegt.

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Sensor/Taster kontrollieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Fehlerhafter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Istwertänderung des Sensors/Tasters
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Zulässiger Grenzwert Beschreibung bzw. Beschreibung
%4: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -