# ID 50967

Ungueltige Programmierung der SAI-Achse.
Beschreibung | Bei der Programmierung einer Einzelachse im Echtzeitzyklus ist eine Kombination von ungültigen Befehlen verwendet worden.
Reaktion | Klasse | 6 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfen und Modifizieren der Programmierung der Einzelachse im RT-Zyklus.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.