# ID 60303

Winkelversatz beim Gewindeschneiden liegt außerhalb des Modulo-Bereichs.
Beschreibung | Beim Schneiden eines Gewindes G33 wurde ein Offset-Winkel S.OFFSET größer als der Modulobereich der Spindel angegeben. Die Angabe eines Offset-Winkels ist nur bei mehrgängigen Gewinden notwendig. Siehe[PROG// Kapitel: Gewindeschneiden mit endlos drehender Spindel]

Beispiel:

G33 Z48 K1.5 S.OFFSET=500

Korrekt:

G33 Z48 K1.5 S.OFFSET=180

Reaktion | Klasse | 7 | Stopp der Achse und Abbruch des NC-Programms
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC-Programm korrigieren
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Untere Modulogrenze P-AXIS-00127 der Achse
%4: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Obere Modulogrenze P-AXIS-00126 der Achse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.