# ID 21381

Zyklusaufruf bei aktivem modalen Zyklus nicht erlaubt.
Beschreibung | Es wird versucht, einen weiteren Zyklus aufzurufen, obwohl noch ein modaler Zyklus (L CYCLE [NAME=... MODAL ..]) aktiv ist. Beispiel: Falsch: N05 X0 Y0 Z0 G00 N10 L CYCLE [NAME=dummy1.cyc MODAL @P1=…]

N20 G01 X200 F3000

N30 G01 X300 F1000

N40 L CYCLE [NAME=dummy2.cyc …]

N50 G01 Y300 F1000

N60 G01 Z300 F2000

N90 M30

Richtig:

N05 X0 Y0 Z0 G00

N10 L CYCLE [NAME=dummy1.cyc MODAL @P1=…]

N20 G01 X200 F3000

N30 G01 X300 F1000

N35 #DISABLE MODAL CYCLE

N40 L CYCLE [NAME=dummy2.cyc …]

N50 G01 Y300 F1000

N60 G01 Z300 F2000

N90 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Der modale Zyklus muss zuerst abgewählt werden (#DISABLE MODAL CYCLE), bevor ein anderer Zyklus aufgerufen werden kann.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.