# Spindelanzahl (P-CHAN-00082)

P-CHAN-00082 | Anzahl konfigurierter Spindeln im NC-Kanal
Beschreibung | Mit diesem Element wird die Gesamtzahl der vorhandenen lagegeregelten und gesteuerten Spindeln vorgegeben. Die Spindelanzahl muß mit den eingetragenen Spindeln (spindel[i].*) übereinstimmen.
Parameter | spdl_anzahl
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 ≤ spdl_anzahl ≤ 6 (applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Es werden zwei Spindeln (eine lagegeregelte und eine gesteuerte) konfiguriert. spdl_anzahl 2