# ID 50541

Maximal zulässige diskrete Zustellung überschreitet Limit.
Beschreibung | Die diskrete Zustellung für eine Achse über die SPS überschreitet den zulässigen Wertebereich. Die maximale Zustellung wird über den Parameter P-TOOL-00031 festgelegt.
Reaktion | Klasse | 1 | Die Zustellung wird begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Reduzierung der diskreten Zustellung der Achse über die SPS.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%4: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%5: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.