# Diagnose

Ergänzungen der Diagnosedaten für die kanalspezifische Abstandsregelung.

Informationen zum Erstellen bzw. Auslesen der Diagnosedaten siehe [FCT-M9// Diagnose-Upload].

Abb.: Übersicht Diagnose

Die Aktivierung der 3D-Abstandsregelung kann wie in nachfolgender Abbildung verifiziert werden.

Abb.: Diagnosedaten- Verifizierung der Aktivierung

Die weiteren Diagnosedaten der 3D-Abstandsregelung sind wie folgt zu finden.

Abb.: Diagnosedaten- Daten der 3D-Abstandsregelung